ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию системы усиления сотовой связи (распределённой антенной системы) на объекте [наименование объекта]
Шаблон ARDEVIO SOLUTIONS, www.ardevio.ru. Текст в [квадратных скобках] заполняется заказчиком, пояснения курсивом удаляются перед публикацией. Шаблон не является юридической консультацией: требования к закупке, описанию объекта закупки и участникам проверьте по действующей редакции 44-ФЗ или 223-ФЗ и положению о закупке вашей организации.
1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Заказчик
	[полное наименование, ИНН]

	Объект
	[наименование, назначение здания]

	Адрес объекта
	[адрес]

	Основание
	[договор, программа, решение]

	Срок выполнения работ
	[не позднее … / … календарных дней с даты заключения договора]

	Контактное лицо заказчика
	[ФИО, должность, телефон, e-mail]



2. Цель работ
Обеспечить устойчивую сотовую связь (голос и мобильная передача данных) абонентов операторов, указанных в разделе 4, в зонах объекта, перечисленных в разделе 3, путём создания системы усиления сотовой связи (далее — Система).
3. Характеристика объекта и зоны покрытия
	Параметр
	Значение

	Общая площадь зон покрытия, м²
	[…]

	Этажность, подземные уровни
	[… надземных, … подземных]

	Конструкция и материалы
	[монолит / кирпич / металлокаркас; тип остекления]

	Зоны, в которых требуется покрытие
	[этажи, помещения, МОП, лифтовые холлы, паркинг, технические помещения]

	Зоны, исключённые из покрытия
	[помещения с ограничениями по радиоизлучению и т. п.]

	Режим работы объекта и доступа
	[часы работ, пропускной режим, ограничения]



Приложение 1: поэтажные планы с обозначением зон покрытия.
4. Требования к покрытию
Операторы связи: [перечень]. Технологии и диапазоны: [например, 2G/4G; 900, 1800, 2100, 2600 МГц — уточняется по результатам обследования].
Критерии покрытия проверяются в контрольных точках (приложение 2) измерительным оборудованием, указанным в разделе 9:
	Показатель
	Требование
	Доля контрольных точек

	RSRP (4G), дБм
	не хуже [−95]
	не менее [95] %

	SINR (4G), дБ
	не хуже [5]
	не менее [95] %

	Уровень сигнала 2G (RxLev), дБм
	не хуже [−85]
	не менее [95] %

	Прохождение голосового вызова
	успешно
	[100] % тестовых вызовов



Значения в скобках — примерные. Конкретные пороги определяются по назначению зон и согласуются до заключения договора.
Система не должна создавать помех сетям операторов связи. Уровень сигнала внутренних антенн у окон и на фасаде ограничивается так, чтобы исключить влияние на сеть вне здания.
5. Состав работ
Обследование объекта: замеры уровня и качества сигнала по каждому оператору снаружи и внутри здания, осмотр трасс и мест установки оборудования.
Разработка рабочей документации (раздел 7) и согласование её с заказчиком.
Поставка оборудования и материалов в соответствии со спецификацией.
Монтаж оборудования, кабельных трасс и антенн.
Пусконаладочные работы, настройка усиления по диапазонам.
Согласование подключения Системы с операторами связи и оформление разрешительных документов в порядке, действующем для применяемого оборудования.
Контрольные замеры и сдача Системы (раздел 9).
Передача исполнительной документации и инструктаж персонала заказчика.
6. Требования к оборудованию и материалам
Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для его применения в Российской Федерации (декларации, сертификаты).
Диапазоны рабочих частот оборудования должны соответствовать разделу 4.
Кабельная продукция для прокладки внутри здания — с характеристиками пожарной безопасности, соответствующими требованиям к объекту.
При указании в спецификации товарных знаков сопровождайте их словами «или эквивалент» и приводите параметры эквивалентности, если этого требует порядок вашей закупки.
Гарантийный срок на оборудование — не менее [12] месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
7. Требования к рабочей документации
Пояснительная записка с результатами обследования и обоснованием технического решения.
Радиочастотный расчёт: бюджет мощности, прогноз покрытия по зонам.
Структурная схема Системы.
Планы размещения антенн и оборудования, планы кабельных трасс.
Спецификация оборудования и материалов, кабельный журнал.
Программа и методика контрольных замеров.
8. Требования к исполнителю
[Укажите требования, допустимые порядком вашей закупки: опыт выполнения аналогичных работ, наличие специалистов, членство в СРО или лицензии, если они требуются для выполняемого вида работ на данном объекте.]
9. Порядок приёмки
Контрольные замеры выполняются исполнителем в присутствии представителя заказчика в точках по приложению 2, по всем операторам и технологиям раздела 4.
Измерительное оборудование: измерительный приёмник или сканер сети либо смартфоны с инженерным ПО — [указать]; фиксируются точка, оператор, технология, RSRP, SINR, время.
Результаты оформляются протоколом замеров (приложение 3) с сопоставлением значений до и после создания Системы.
При несоответствии критериям раздела 4 исполнитель устраняет недостатки за свой счёт и проводит повторные замеры.
Работы считаются выполненными после подписания акта ввода Системы в эксплуатацию и передачи исполнительной документации.
10. Исполнительная документация
Исполнительные схемы и планы размещения оборудования и трасс.
Паспорта и документы о соответствии на оборудование.
Протокол контрольных замеров.
Акт ввода Системы в эксплуатацию.
Инструкция по эксплуатации и контакты для гарантийных обращений.
11. Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование и выполненные работы — не менее [12] месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Срок реагирования на гарантийное обращение — [не более … рабочих дней].
Приложения
Приложение 1. Поэтажные планы с зонами покрытия.
Приложение 2. Перечень и схема контрольных точек.
Приложение 3. Форма протокола контрольных замеров.
Приложение 3. Форма протокола контрольных замеров
	№ точки
	Этаж / помещение
	Оператор
	Технология, диапазон
	RSRP до, дБм
	RSRP после, дБм
	SINR после, дБ
	Вызов

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	







